**ИНСТРУКЦИЯ**

по пользованию приточно-вытяжной вентиляционной установкой типа

МРТ 380.14-25

Приточно-вытяжная вентиляционная

установка предназначена для

принудительной замены воздуха

 в помещении.

Управление притоком и

вытяжкой раздельное.

Электропитание напряжением

220(380) В установки осуществляется

общим выключателем «1»,

однако для включения вытяжной стороны

 установки необходимо включить

еще и выключатель «2»,

совмещенный с регулятором скорости

вытяжного потока.

**Включение установки.**

1. Убедиться, что входное устройство приточной стороны установки открыто.
2. Выключателем «1» включить электропитание установки. Убедиться на слух, что вентилятор притока работает.
3. Включить вытяжную сторону установки, повернув регулятор скорости вытяжки «2» по часовой стрелки. Убедиться на слух, что её вентилятор работает.
4. Убедиться в фактическом наличии притока и вытяжки на воздушных воронках в помещении.

Во время работы установки необходимо периодически проверять ее состояние по положению органов управление и сигнализации, следить, чтобы поступающий в помещении приточный воздух не имея следов дыма и постороннего запаха.

При подозрении на ненормальную работу установки немедленно отключить её выключателем «1».

**Штатное отключение установки.**

1. Вращением кнопки «2» против часовой стрелки до щелчка отключить вытяжку установки
2. Отключить установку выключателем «1».